BTS7960

Connection to the BTS9760:

IBT-2 pin 1 (RPWM) to Arduino Nano pin 3(PWM)

IBT-2 pin 2 (LPWM) to Arduino Nano pin 5(PWM)

IBT-2 pins 3 (R\_EN) to 5V power supply

IBT-2 pins 4 (L\_EN) to 5V power supply

IBT-2 pins 5 (R\_IS) not connected

IBT-2 pins 6 (L\_IS) not connected

IBT-2 pins 7 (VCC) not connected


IBT-2 pin 8 (GND) to GND

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LED to pin 13

Potentiometer to pin A0

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////